****

**使 用 说 明 书**

**光束灯防雨罩（XY-SC800-1）**

****

注意：本说明书包含如何安全地进行安装以及使用的重要信息，请仔细阅读后按要求进行安装和操作，同时请将此说明书妥善保存，以备不时之需。

广州炫熠灯光设备有限公司

Guangzhou Xuanyi Lighting Co., Ltd

<http://www.gzxianyou.com>

产品技术参数介绍：

■电压范围：AC110V-240V

■工作环境温度(℃): -20°- 45°

■高度: 730mm

■直径: 610mm

■净重: 19KG

■IP指数: IP54

■灯具控制: DMX512

■安装方式:可以平放、侧挂，吊挂进出风弯管可以旋转至任意角度

■功能: 防雨,户外使用

■材质: 透明罩是美国进口的工程塑料制造而成，具有高透光性、抗紫外线、

不发黄、不易破裂等特性。

■信号及电源连接：配有两条2\*0.3m²防水信号线和两条3\*2.5m²防水电源线，

最大功率2500W.

■使用范围: 230W-380W光束灯或者其他类似体积的灯具。

安装方案：

1. 底座板




2.将连接板两边的固定螺丝取下



3.取出底座的连接板与灯具连接，根据灯具的大小位置调节，快速锁拧紧。



4.将灯具放置底座中，用原取下的螺丝固定连接



5.将灯具电源插座及信号插座与防雨罩连接相通

6.将透明罩与底座连接，用底座锁与透明罩固定



7.将配套通风弯口与底座连接



8.通风弯管位置的固定连接



9.安装完毕



**注意事项:**

1. 禁止用利物或硬器撞击拍打，强装强拆透明罩。
2. 必须将灯具稳固固定在防雨罩内，方可倒挂或通电使用。

3.透明罩上不能有任何遮挡物

4.严禁带电拆装。

5.严禁遮挡进排风口，保留空间。

6.防雨罩离地面距离建议50公分以上。

7.通风弯管需安装在风扇两边位置。

8.产品倒挂使用时，需用10MM电钻在透明罩圆顶中心钻一个10MM的孔，以防止水蒸气堆积在灯罩内，影响防雨罩使用。立放不需要打孔。

1. 灯具在使用过程中，需定期（一般隔三个月清理一次）对防雨罩过滤器进行清理，以防灰尘堆积影响风机运作。

**售后服务：**

注意!灯具出厂时 ,都是经过严格的品质检验,包装均完好,请按照使用说明书进行操作.人为原因导致机器故障不在保修范围.

1、本公司终生为客户提供技术咨询.

2、如产品出现故障,需维修时,请出示产品保修卡,并如实填写相关内容.同时也希望客户及时把产品出现的问题反馈给我们,方便我们第一时间对产品进行改进。

****

**扫一扫，关注我**

**广州炫熠灯光设备有限公司**

**Guangzhou XuanYi Lighting Co., Ltd**

公司地址： 广东省广州市花都区新华镇

大㘵龙海西路48号

公司电话：020-86408672

公司网址：[www.gzxianyou.com](http://www.gzxianyou.com)